

1、资格要求：
（1）在中国境内注册、具有施工能力的独立法人单位；
（2）具有建筑工程施工总承包三级或市政公用工程施工总承包三级（含）及以上资质，且具有安全生产许可证；拟派项目经理具有建筑工程专业贰级或市政贰级及以上注册建造师执业资格；具有项目负责人安全生产考核合格证B证； 
（3）投标人及其法定代表人、委托代理人、项目经理未被最高人民法院列入失信被执行人；
（4）投标人未被全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单、未被威海市各职能部门列为严重失信主体、近三年无行贿犯罪记录；
[bookmark: _Toc144974834][bookmark: _Toc351203652][bookmark: _Toc246996340][bookmark: _Toc246997083][bookmark: _Toc247085855][bookmark: _Toc152045772][bookmark: _Toc152042554][bookmark: _Toc179632789]2、企业业绩要求：投标人提供2023年1月1日起至今的类似项目业绩。注：合同、中标通知书、官网中标公示截图及经国家级或省级权威机构出具的合格检测报告且检测报告在国家级或省级权威机构官网上能查到并提供截图备查。
3、技术标准和要求：执行中华人民共和国 GB 36246-2018中小学合成材料面层运动场场地国家标准。
（1）跑道弹性缓冲层材料以及自结纹材料在经受冷冻并融化，循环≧20次后，材料无硬块、凝聚及分离现象，并提供具有“CMA”资质的检测机构出具的测试合格报告；
（2）跑道材料耐紫外线色变，在经过模拟人工气候紫外线曝露1000h或以上后，色差在老化前后的评级达到4级或以上，提供具有“CMA”资质的检测机构出具的依据GB/T23987-2009测试报告；
（3）提供全塑型跑道冻融循环性测试数据，在<-5℃及恒温（25±2℃）水中状态下放置≧24h，并循环≧20次，测试拉伸强度、拉断伸长率数据要求符合GB36246-2018标准，并提供具有“CMA”资质的检测机构出具的测试合格报告。；
注：上述跑道要求的所有资料需按照技术标准和要求提供原件的扫描件（技术标准和要求里未明确要求原件的扫描件的，可提供相关证明材料的复印件加盖生产厂家公章），上述跑道要求的所有资料均需在材料进场前全部提供齐全，经招标人认可后方可进场，最终要通过鉴定验收。

